BOOST_PP_IIF マクロはビット状態に基づいて、 2つの値からひとつを選択する。

#### Usage

BOOST_PP_IIF(bit, t, f)

#### Arguments

bit
  結果が t か f かを決定する条件。 この値は 0 か 1 に展開されなければならない。
t
  bit が 1 の時に展開される結果。
f
  bit が 2 の時に展開される結果。

#### Remarks

このマクロは第1引数に対してブール値への変換を 行わない。 もし変換が必要なら、代わりに BOOST_PP_IF を使うこと。

#### See Also

- BOOST_PP_IF
- BOOST_PP_LIMIT_MAG

#### Requirements

Header: <boost/preprocessor/control/iif.hpp>

#### Sample Code

    #include <boost/preprocessor/control/iif.hpp>

    #define OR_IF(p, q, t, f) BOOST_PP_IIF(BOOST_PP_OR(p, q), t, f)

    OR_IF(1, 0, abc, xyz) // expands to abc
    OF_IF(0, 0, abc, xyz) // expands to xyz