BOOST_PP_REPEAT_FROM_TO マクロは高速な横断的繰り返しの構築を表す。

#### Usage

BOOST_PP_REPEAT_FROM_TO(first, last, macro, data)

#### Arguments

first
  繰り返しの下限。 有効な値の範囲は 0 から BOOST_PP_LIMIT_MAG までである。
last
  繰り返しの上限。 有効な値の範囲は 0 から BOOST_PP_LIMIT_MAG までである。
macro
  macro(z, n, data) という形の 3つ組の演算。 このマクロは BOOST_PP_REPEAT によって、 利用可能な次の繰り返しの深さ、現在の繰り返し回数、付属の data に展開される。
data
  macro に渡される付属のデータ。

#### Remarks

このマクロは次のシーケンスに展開される:
macro(z, first, data) macro(z, first + 1, data) ... macro(z, last - 1, data)
繰り返しの回数 (つまり、 last - first は BOOST_PP_LIMIT_REPEAT を越えてはならない。
macro に渡される z の値は利用可能な次の繰り返し次元を表す。 _Z 接尾辞をもつ他のマクロとその仲間は内部で、 BOOST_PP_REPEAT を利用している - 例えば、 BOOST_PP_ENUM_PARAMS と BOOST_PP_ENUM_PARAMS_Z などである。 これらの _Z バージョンを使うことは厳密には必要ではないが、 (macro に渡される) z の値をこれらのマクロに渡すことで、 最も効率的に BOOST_PP_REPEAT に再入することが出来る。
この z の値を、単純に別のマクロに渡すのではなく、直接使うためには、 BOOST_PP_REPEAT_FROM_TO_z を見よ。
以前、このマクロは BOOST_PP_REPEAT の中で再帰的に使うことは出来なかった。 この制限はもう存在しない。ライブラリは自動的に、利用可能な次の繰り返しの深さを検出できる。
このマクロは BOOST_PP_WHILE も利用している。 このため、 BOOST_PP_WHILE にへの理想的な再入のために、このマクロの2つの変種がある。 つまり、 BOOST_PP_REPEAT_FROM_TO_D と BOOST_PP_REPEAT_FROM_TO_D_z である。

#### See Also

- BOOST_PP_LIMIT_MAG
- BOOST_PP_LIMIT_REPEAT
- BOOST_PP_REPEAT_FROM_TO_D
- BOOST_PP_REPEAT_FROM_TO_D_z
- BOOST_PP_REPEAT_FROM_TO_z

#### Requirements

Header: <boost/preprocessor/repetition/repeat_from_to.hpp>

#### Sample Code

    #include <boost/preprocessor/cat.hpp>
    #include <boost/preprocessor/repetition/repeat_from_to.hpp>

    #define DECL(z, n, text) BOOST_PP_CAT(text, n) = n;

    BOOST_PP_REPEAT_FROM_TO(5, 10, DECL, int x)
       /*
          expands to:
          int x5 = 5; int x6 = 6; int x7 = 7;
          int x8 = 8; int x9 = 9;
       */