org.opengion.hayabusa.report

## インタフェース RFIDPrintPointService

- 既知の実装クラスのリスト:
    AbstractRFIDPrintPointService, RFIDPrintPointService_DEFAULT, RFIDPrintPointService_DEFAULT

      public interface RFIDPrintPointService

       RFID発行処理のためのBPELサービスを起動するためのインターフェースです。

  機能分類
    帳票システム
  バージョン
    4.0
  作成者
    Hiroki Nakamura
  導入されたバージョン:
    JDK5.0,

- - ### メソッドのサマリー

    すべてのメソッド インスタンス・メソッド abstractメソッド
    修飾子とタイプ | メソッドと説明
    --- | ---
    `boolean` | `execute()` RFID発行処理を実行します。
    `String` | `getErrMsg()` エラーメッセージを返します。
    `String` | `getFgkan()` 現在の印刷状況を返します。
    `void` | `setFgrun(String fgrun)` 実行方法をセットします。
    `void` | `setHostName(String hostName)` 帳票デーモンが実行されているホスト名をセットします。
    `void` | `setLayout(ConcurrentMap layout)` RFIDのレイアウトデータをセットします。
    `void` | `setLayoutFile(String file)` レイアウトファイルをセットします。
    `void` | `setListId(String id)` 帳票IDをセットします。
    `void` | `setOutDir(String dir)` ファイル出力時のディレクトリを指定します。
    `void` | `setPortnm(String port)` プリンターポート名をセットします。
    `void` | `setPrgDir(String dir)` REPORT_RFID_SERVICE_CLASSから起動するプログラムのディレクトリをセットします。
    `void` | `setPrgFile(String file)` REPORT_RFID_SERVICE_CLASSから起動するプログラムをセットします。
    `void` | `setPrinterName(String printerName)` プリンター名をセットします。
    `void` | `setPrtId(String id)` プリンタIDをセットします。
    `void` | `setSystemId(String systemId)` システムIDをセットします。
    `void` | `setTable(DBTableModel table)` DBTableModel をセットします。
    `void` | `setYkno(String ykno)` 帳票起動された要求番号をセットします。

- - ### メソッドの詳細

    - #### setYkno

          void setYkno(String ykno)

      帳票起動された要求番号をセットします。
      パラメータ:
        `ykno` - 要求NO

    - #### setSystemId

          void setSystemId(String systemId)

      システムIDをセットします。
      パラメータ:
        `systemId` - システムID

    - #### setFgrun

          void setFgrun(String fgrun)

      実行方法をセットします。
      パラメータ:
        `fgrun` - 実行方法

    - #### setHostName

          void setHostName(String hostName)

      帳票デーモンが実行されているホスト名をセットします。
      パラメータ:
        `hostName` - ホスト名

    - #### setPrinterName

          void setPrinterName(String printerName)

      プリンター名をセットします。
      パラメータ:
        `printerName` - プリンタ名

    - #### setTable

          void setTable(DBTableModel table)

      DBTableModel をセットします。
      パラメータ:
        `table` - DBTableModelオブジェクト

    - #### setLayout

          void setLayout(ConcurrentMap layout)

      RFIDのレイアウトデータをセットします。 キーはカラム名です。 値はGE58で定義された出力区分及びパラメーターの配列です。 配列の各インデックス番号の意味は、RFIDPrintRequestを参照して下さい。
      パラメータ:
        `layout` - RFIDレイアウト
      変更履歴:

        6.4.3.1 (2016/02/12) 実態を、HashMap → ConcurrentHashMap に置き換えたので、key,val ともに not null 制限です。
        6.4.3.3 (2016/03/04) ConcurrentHashMap を受け取ることを明確にするため、I/FをConcurrentMapに変更します。

    - #### setPrgDir

          void setPrgDir(String dir)

      REPORT_RFID_SERVICE_CLASSから起動するプログラムのディレクトリをセットします。
      パラメータ:
        `dir` - PG起動ディレクトリ
      変更履歴:

        4.3.3.0 (2008/10/01) 板金RFID対応

    - #### setPrgFile

          void setPrgFile(String file)

      REPORT_RFID_SERVICE_CLASSから起動するプログラムをセットします。
      パラメータ:
        `file` - PGファイル名
      変更履歴:

        4.3.3.0 (2008/10/01) 板金RFID対応

    - #### setOutDir

          void setOutDir(String dir)

      ファイル出力時のディレクトリを指定します。
      パラメータ:
        `dir` - 出力ディレクトリ
      変更履歴:

        4.3.3.0 (2008/10/01) 板金RFID対応

    - #### setPrtId

          void setPrtId(String id)

      プリンタIDをセットします。
      パラメータ:
        `id` - プリンタID
      変更履歴:

        5.4.3.0 (2011/12/26) _DEFAULT対応

    - #### setPortnm

          void setPortnm(String port)

      プリンターポート名をセットします。
      パラメータ:
        `port` - ポート名
      変更履歴:

        5.4.3.1 (2011/12/27)

    - #### setListId

          void setListId(String id)

      帳票IDをセットします。
      パラメータ:
        `id` - 帳票ID
      変更履歴:

        5.4.3.4 (2012/01/12)

    - #### setLayoutFile

          void setLayoutFile(String file)

      レイアウトファイルをセットします。
      パラメータ:
        `file` - レイアウトファイル
      変更履歴:

        5.4.3.9 (2012/01/25) 追加要望

    - #### getFgkan

          String getFgkan()

      現在の印刷状況を返します。
      戻り値:
        完成フラグ
      変更履歴:

        4.3.3.0 (2008/10/01) 板金RFID対応

    - #### getErrMsg

          String getErrMsg()

      エラーメッセージを返します。
      戻り値:
        エラーメッセージ
      変更履歴:

        4.3.3.0 (2008/10/01) 板金RFID対応

    - #### execute

          boolean execute()

      RFID発行処理を実行します。
      戻り値:
        実行結果[true:正常/false:異常]
      変更履歴:

        4.3.3.0 (2008/10/01) 板金RFID voidからbooleanに変更

Webアプリケーションフレームワーク openGion
Copyright (c) 2009 The openGion Project.