秋月で取り扱ている3.3Vタイプ及び5VタイプののLCDがそのまま使用可能です。
ピン番号の対応は次のとおりです。


ESK		LCD	ESK Pin No.	Ext.Board(J10)	LCD(20x4)	LCD(16x2)
PMPWR/RD4　　	E		28	14		6		6			       
PMPRD/RD5　　	R/W		25	13		5		5
PMPA0/RB15　 	RS		129	60		4		4			
PMPD0/RE0    	DB0		23	12		7		7
PMPD1/RE1    	DB1		21	11		8		8		
PMPD2/RE2   	DB2		19	10		9		8
PMPD3/RE3    	DB3		17	9		10		10
PMPD4/RE4    	DB4		15	8		11		11
PMPD5/RE5    	DB5		13	7		12		12
PMPD6/RE6    	DB6		9	6		13		13
PMPD7/RE7    	DB7		7	5		14		14
							1 Vss		1 Vdd (3.3V)
							2 Vdd(3.3V)	2 Vss
							3 Vo		3 Vo