[Information]
; (Latest Translator, First Translator, Second Translator ...)
TRANSLATOR=IlDucci, ychr, sucotronic
VERSION=8.17.0

[Language]
LANGUAGE=Español
CHARACTER_CODE=Unicode(UTF-16)
; Locale ID: https://docs.microsoft.com/previous-versions/windows/embedded/ms912047(v=winembedded.10)
LOCALE_ID=0x040A, 0x080A, 0x0C0A, 0x100A, 0x140A, 0x180A, 0x1C0A, 0x200A, 0x240A, 0x280A, 0x2C0A, 0x300A, 0x340A, 0x380A, 0x3C0A, 0x400A, 0x440A, 0x480A, 0x4C0A, 0x500A

[Url]
WIKIPEDIA_SMART=https://es.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.

[Menu]
FILE=&Archivo
CUSTOMIZE=&Personalizar
EXIT=&Salir
EDIT=&Editar
COPY=&Copiar
FUNCTION=&Características
HIDE_SMART_INFO=Ocultar información de &S.M.A.R.T.
HIDE_SERIAL_NUMBER=Ocultar &número de serie
SHOW_DRIVE_LETTER=Mostrar &letra de unidad
ADVANCED_DISK_SEARCH=&Búsqueda avanzada en disco
EVENT_LOG=Registro de e&ventos
AAM_APM_CONTROL=Control de AA&M/APM
AUTO_AAM_APM_ADAPTION=Aplicar automáticamente cambios en AAM/A&PM
RESIDENT=Mantener en &barra de tareas
STARTUP=&Iniciar con Windows
OPEN_DISK_MANAGEMENT=Abrir Ad&ministración de discos
OPEN_DEVICE_MANAGER=Abrir Admini&strador de dispositivos
ADVANCED_FEATURE=Opciones a&vanzadas
REFRESH=&Actualizar
RESCAN=Volver a &detectar
DISABLE=&Desactivar
AUTO_REFRESH=A&ctualización automática
AUTO_REFRESH_TARGET=&Unidades a actualizar automáticamente
AUTO_REFRESH_TARGET_ALL_DISK=&Todos los discos
AUTO_REFRESH_UNTARGET_ALL_DISK=&Ningún disco
WAIT_TIME_AT_STARTUP=&Tiempo de espera para arrancar
GRAPH=&Gráfica
THEME=&Tema
DISK=&Disco
HELP=A&yuda
HELP_WEB=A&yuda [Web]
HELP_ABOUT=&Acerca de CrystalDiskInfo
HELP_ABOUT_SMART=Acerca de &S.M.A.R.T. (Wikipedia) [Web]
LANGUAGE=&Idioma 
ITEM=&Elemento
TEMPERATURE_TYPE=Escala de t&emperatura
CELSIUS=Celsius (°C)
FAHRENHEIT=Fahrenheit (°F)
HEALTH_STATUS_SETTING=Configuración de estado de &salud

;Graph
OPTION=&Opciones
LEGEND_POSITION=Posición de &leyenda
NORTH_WEST=&Noroeste
NORTH_EAST=Nor&este
SOUTH_WEST=Su&doeste
SOUTH_EAST=&Sudeste
MAX_PLOT_POINT=Número máximo de &trazados
TIME_FORMAT=Formato de &fecha
PAINT_WEEKEND=Mostrar fines de &semana
ALL=&Todo

;2.7.0
COPY_OPTION=&Opciones a copiar
RESIDENT_STYLE=Modo de &residencia en barra de tareas
MINIMIZE=Minimizar
HIDE=Ocultar

;3.0.0
ZOOM=&Zoom
AUTO=&Automático
ATTRIBUTE=&Atributo

;3.5.0
ASCII_VIEW=Mostrar &ASCII
AUTO_DTECTION=Detección automática
SECOND=seg.
MINUTE=min.
HOUR=h.

:3.9.4
WORKAROUND=&Soluciones alternativas

;4.0.0
ALERT_MAIL=Enviar email en caso de alerta
MAIL_SETTINGS=Configuración de email
SMART_IN_ENGLISH=Mostrar descripciones de S.M.A.R.T. en inglés
FONT_SETTING=Configuración de fuente

;5.0.0
ALERT_FEATURES=Características de a&lertas
ALARM_HISTORY=Historial de alertas
ALERT_SOUND=Sonido de alerta
SOUND_SETTINGS=Configuración de sonido
GADGET_SUPPORT=Soporte para gadgets
INSTALL_GADGET=Instalar gadget
ENABLE_AUTO=Activar (detección automática)
ENABLE_ALL=Activar (para todos los discos)
ENABLE_RAID=Activar (solo para volúmenes RAID)

;6.0.0
HIDE_NO_SMART_DISK=Ocultar discos no &compatibles con S.M.A.R.T.
GREEN_MODE=Modo &verde

;8.6.0
SAVE_TEXT=Guardar (como &texto)
SAVE_IMAGE=&Guardar (una imagen)

;9.0.0
DRIVE_SORT_METHOD=Drive Sort Method
PHYSICAL_DRIVE_ID=Physical Drive ID
DRIVE_LETTER=Drive Letter

[TrayMenu]
EXIT=Salir
REFRESH=Actualizar
RESCAN=Volver a detectar
ENABLE=Activar
DISABLE=Desactivar
ENABLE_ALL=Activar todo
DISABLE_ALL=Desactivar todo
AUTO_REFRESH=Actualización automática
AUTO_REFRESH_01_MIN=1 min.
AUTO_REFRESH_03_MIN=3 min.
AUTO_REFRESH_05_MIN=5 min.
AUTO_REFRESH_10_MIN=10 min.
AUTO_REFRESH_30_MIN=30 min.
AUTO_REFRESH_60_MIN=60 min.
AUTO_REFRESH_TARGET=Unidades a actualizar automáticamente
AUTO_REFRESH_TARGET_ALL_DISK=Todos los discos
AUTO_REFRESH_UNTARGET_ALL_DISK=Ningún disco
ALARM_SETTING_TEMPERATURE=Configuración de alerta por temperatura
ALARM_SETTING_HEALTH_STATUS=Configuración de alerta por estado de salud
SHOW_MAIN_WINDOW=Mostrar ventana principal
SHOW_TEMPERATURE_ICON=Mostrar icono de temperatura
SHOW_ALL_TEMPERATURE_ICON=Mostrar todos los iconos de temperatura
HIDE_ALL_TEMPERATURE_ICON=Ocultar todos los iconos de temperatura
COLLECTIVE_SETTING=Opciones globales
GRAPH=Gráfica
SHOW_TEMPERATURE_ICON_ONLY=Mostrar solo icono de temperatura

[DiskStatus]
GOOD=Bueno
CAUTION=Riesgo
BAD=Malo
UNKNOWN=Desconocido
DISK=Disco

[Dialog]
LIST_ID=ID
LIST_CURRENT=Actual
LIST_WORST=Peor
LIST_THRESHOLD=Umbral
LIST_RAW_VALUES=Valores en bruto
;LIST_DESCRIPTION=Descripción
LIST_ATTRIBUTE_NAME=Nombre de atributo

FIRMWARE=Firmware
SERIAL_NUMBER=Número de serie
INTERFACE=Interfaz
STANDARD=Estándar
TRANSFER_MODE=Modo de transferencia
BUFFER_SIZE=Tamaño de búfer
NV_CACHE_SIZE=Tamaño caché NV
ROTATION_RATE=Velocidad rotación
TEMPERATURE=Temperatura
POWER_ON_HOURS=Horas encendido
POWER_ON_COUNT=N.º de encendidos
DRIVE_LETTER=Letra de unidad
;Shortened in Spanish for spacing reasons
FEATURE=Características
HEALTH_STATUS=Estado de salud

UNKNOWN=Desconocido
POWER_ON_COUNT_UNIT=veces
POWER_ON_HOURS_UNIT=horas
POWER_ON_DAYS_UNIT=días
POWER_ON_YEARS_UNIT=años

;4.3
TOTAL_HOST_WRITES=N.º de escrituras al host
TOTAL_HOST_READS=N.º de lecturas del host
TOTAL_NAND_WRITES=N.º de escrituras a NAND

;4.5
WEAR_LEVELING_COUNT=Equilibrado de desgaste

;6.1
CURRENT_MODE_SUPPORTED_MODE=Modo actual | Modo compatible
MAJOR_VERSION_MINOR_VERSION=Versión mayor | Versión menor

;8.5.0
FONT_FACE=Tipografía
FONT_SCALE=Escala de fuente (%)
DEFAULT=Por defecto
OK=Aceptar

;8.9.0
ENABLED=Activado
DISABLED=Desactivado

[Message]
DETECT_UNIT_POWER_ON_HOURS=Detectando unidades de «horas encendido» (requiere 130 seg. aprox.)...
DETECT_DISK=Detectando disco
PLEASE_ENABLE_WMI=Es necesario activar la característica WMI (Instrumental de administración de Windows).
PLEASE_RESTART_THIS_APPLICATION=Es necesario reiniciar la aplicación para aplicar el cambio de tema.
DISK_NOT_FOUND=Disco no encontrado

[Alarm]
ALARM_TEMPERATURE=Alerta por temperatura
ALARM_HEALTH_STATUS=Alerta por estado de salud
DEGRADATION=Degradación
RECOVERY=Recuperación
;3.5.0
INFO_HEALTH_STATUS=Información del estado de salud

[Graph]
PLEASE_SELECT_ITEM=Seleccione un elemento
ACTUAL_VALUE=Valor real (sin formato)
NORMALIZED_VALUE=Valor normalizado (valor actual)
ALL_ON=Activar todo
ALL_OFF=Desactivar todo
RESET=Reiniciar

[Customize]
LINE_COLOR=Color de líneas
BACKGROUND_IMAGE=Imagen de fondo
SUPPORTED_IMAGE_FORMAT=Formatos compatibles de imagen
ALL_FILES=Todos los archivos

;5.0.0
SUPPORTED_SOUND_FORMAT=Formatos compatibles de sonido

[AamApm]
AAM_LOW=<- Silencioso (80h)
AAM_HIGH=Rendimiento (FEh) ->
AAM_RECOMMEND=Valor recomendado
APM_LOW=<- Potencia mínima (01h)
APM_HIGH=Rendimiento (FEh) ->
;3.5.0
AUTOMATIC_ACOUSTIC_MANAGEMENT=Control automático de ruido (AAM)
ADVANCED_POWER_MANAGEMENT=Control de alimentación avanzado (APM)

[WindowTitle]
ABOUT=Acerca de CrystalDiskInfo
GRAPH=Gráfica
CUSTOMIZE=Personalizar
VERSION_INFORMATION=Información de versión
AAM_APM_CONTROL=Control de AAM/APM
HEALTH_STATUS_SETTING=Configuración de estado de salud

;5.0.0
ALARM_HISTORY=Historial de alertas
SOUND_SETTINGS=Configuración de sonido

;5.1.0
FONT_SETTING=Configuración de fuente

[HealthStatus]
THRESHOLD_OF_CAUTION=Umbral de riesgo
APPLY=Aplicar
DEFAULT=Configuración por defecto

[Smart]
UNKNOWN=Desconocido
VENDOR_SPECIFIC=Específico del fabricante
01=Tasa de errores de lectura
02=Rendimiento
03=Tiempo de arranque
04=N.º de ciclos de arranque/parada
05=N.º de sectores reasignados
06=Margen de lectura por canal
07=Tasa de errores de búsqueda
08=Rendimiento del tiempo de búsqueda
09=Horas de encendido
0A=N.º de reintentos de giro
0B=Reintentos de calibración
0C=N.º de ciclos de encendido
0D=Tasa de errores de lectura software
16=Nivel actual de helio
B8=Errores entre extremos
BB=Errores no corregibles notificados
BC=Comandos sin ejecutar por falta de tiempo
BD=Escrituras a altura excesiva
BE=Temperatura del flujo de aire
BF=Tasa de errores G-Sense
C0=N.º apagados por replegado
C1=N.º de ciclos de carga/descarga
C2=Temperatura
C3=Recuperación de errores hardware ECC
C4=N.º de eventos de reasignación
C5=N.º de sectores pendientes
C6=N.º de sectores no corregibles
C7=N.º de errores de CRC UltraDMA
C8=Tasa de errores de escritura
C9=Tasa de errores de lectura software
CA=Errores de marca de direccionamiento de datos
CB=Cancelación de verificación de memoria
CC=Corrección software de errores ECC
CD=Tasa de aspereza térmica
CE=Altura de vuelo
CF=Corriente de giro
D0=Reintentos de giro
D1=Rendimiento de búsqueda sin conexión
D3=Vibraciones durante escrituras
D4=Sacudidas durante escrituras
DC=Desplazamiento del disco
DD=Tasa de errores G-Sense
DE=Horas de carga
DF=N.º de reintentos carga/descarga
E0=Fricción de carga
E1=N.º de ciclos carga/descarga
E2=Tiempo de carga en disco
E3=N.º de amplificación de torque
E4=N.º apagados por replegado
E6=Amplitud del cabezal GMR
E7=Temperatura
F0=Horas de vuelo del cabezal
FA=Tasa de reintentos de lectura
FE=Protección contra caídas libres

;Updated 5.4.0
F1=N.º de escrituras al host
F2=N.º de lecturas del host

[SmartSsd]
01=Tasa de errores de lectura
02=Rendimiento
03=Tiempo de arranque
04=N.º de ciclos de arranque/parada
05=N.º de sectores reasignados
06=Margen de lectura por canal
07=Tasa de errores de búsqueda
08=Rendimiento del tiempo de búsqueda
09=Horas de encendido
0A=N.º de reintentos de giro
0B=Reintentos de calibración
0C=N.º de ciclos de encendido
0D=Tasa de errores de lectura software
C0=N.º de apagados no seguros
C2=Temperatura
C4=N.º de eventos de recolocación
C5=N.º de sectores pendientes
C6=N.º de sectores no corregibles
; CrystalDiskInfo assign
FF=Esperanza de vida

;Updated 5.4.0
F1=N.º de escrituras al host
F2=N.º de lecturas del host

[SmartMtron]
BB=N.º de borrados

[SmartIndilinx]
01=Tasa de errores de lectura
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido
B8=N.º inicial de bloques defectuosos
C2=Temperatura
C3=N.º de fallos al programar bloques
C4=N.º de fallos al borrar bloques
C5=N.º de fallos al leer bloques
C6=N.º total de sectores leídos
C7=N.º total de sectores escritos
C8=N.º total de comandos de lectura
C9=N.º total de comandos de escritura
CA=N.º total de bits con errores en memoria flash
CB=N.º total de sectores leídos con errores en bits corregibles
CC=Indicador de bloques defectuosos llenos
CD=N.º máximo especificado de P/E
CE=N.º de borrados mínimos
CF=N.º de borrados máximos
D0=Promedio de borrados
D1=Esperanza de vida de unidad

[SmartJMicron60x]
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido
C2=Temperatura
E5=Parar ID de sistema, ID de flash
E8=Información de versión del firmware
E9=Registro de errores ECC
EA=Promedio/máximo de borrados
EB=N.º de bloques buenos/del sistema

[SmartIntel]
03=Tiempo de arranque
04=N.º de ciclos de arranque/parada
05=N.º de sectores reasignados
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido
AA=Espacio reservado disponible
AB=N.º de fallos de programación
AC=N.º de fallos de borrado
AE=Caídas de alimentación inesperadas
AF=Fallos en la protección contra caídas de alimentación
B7=N.º de pérdidas de SATA
B8=N.º de errores extremo a extremo detectados
BB=N.º de errores no corregibles
BE=Temperatura
C0=N.º de apagados no seguros
C2=Temperatura
C5=N.º de sectores pendientes
C7=N.º de errores de comprobación CRC
E1=Escrituras al host
E2=Dur. carga trabajo, desgaste del soporte
E3=Dur. carga trabajo, tasa lectura/escritura del host
E4=Dur. carga trabajo, cronómetro de duración
E8=Espacio reservado disponible
E9=Indicador de desgaste del soporte
EA=Estado del desacelerador térmico
F1=N.º total de escrituras de LBAs
F2=N.º total de lecturas de LBAs
F3=N.º total de escrituras a NAND
F9=N.º total de escrituras a NAND

[SmartSamsung] ;Updated 6.6
05=N.º de sectores reasignados
09=Horas de encendido
0C=N.º de encendidos
AF=N.º de fallos de programación (chip)
B0=N.º de fallos de borrado (chip)
B1=N.º de nivel de desgaste
B2=N.º de bloques reservados usados (chip)
B3=N.º de bloques reservados usados (totales)
B4=N.º de bloques reservados sin usar (totales)
B5=N.º de fallos de programación (totales)
B6=N.º de fallos de borrado (totales)
B7=Recuento de bloques defectuosos (totales)
BB=N.º de errores no corregibles
BE=Temperatura del flujo de aire
C2=Temperatura
C3=Tasa de fallos de corrección ECC
C6=N.º de errores no corregibles sin conexión
C7=N.º de errores de comprobación CRC
C9=Estado del super cap
CA=Estado del modo del SSD
EB=N.º de recuperaciones tras apagado
F1=N.º total de escrituras de LBAs
F2=N.º total de lecturas de LBAs

;Added 6.6
AA=N.º de bloques reservados sin usar (chip)
AB=N.º de fallos de programación (chip)
AC=N.º de fallos de borrado (chip)
AD=N.º de nivel de desgaste
AE=N.º de caídas de alimentación inesperadas
B8=Detección de errores
E9=Desgaste normalizado del soporte

[SmartSandForce] ;Updated 3.7.0
01=Tasa de errores de lectura sin procesar
05=N.º de bloques retirados
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido
0D=Tasa de errores de lectura software
64=Gigabytes borrados
AA=N.º de bloques reservados
AB=N.º de fallos de programación
AC=N.º de fallos de borrado
AE=N.º de caídas de alimentación inesperadas
B1=Delta del rango de desgaste
B5=N.º de fallos de programación
B6=N.º de fallos de borrado
B8=Errores de código de detección de errores E/S notificados
BB=Errores no corregibles notificados
C2=Temperatura
C3=N.º de errores no corregibles de ECC sobre la marcha
C4=N.º de eventos de reasignación
C6=N.º de sectores no corregibles
C7=N.º de errores tipo R-Error de SATA
C9=Tasa de errores no corregibles de lectura por software
CC=Tasa de corrección por software de errores ECC
E6=Protección esperanza de vida de unidad
E7=Esperanza de vida restante del SSD
E8=Espacio reservado disponible
EB=Salud del respaldo en caso de caída de alim.
F1=Escrituras del host en toda la vida útil
F2=Lecturas del host en toda la vida útil

[SmartJMicron61x] ;Added 3.9.0
01=Tasa de errores de lectura
02=Rendimiento
03=Tiempo de arranque
05=N.º de sectores reasignados
07=Tasa de errores de búsqueda
08=Rendimiento del tiempo de búsqueda
09=Horas de encendido
0A=N.º de reintentos de giro
0C=N.º de ciclos de encendido
A8=N.º de errores PHY de SATA
AF=N.º de tablas de clústeres defectuosos (errores de ECC)
C0=N.º de caídas de alimentación inesperadas
C2=Temperatura
C5=N.º de sectores pendientes
AA=N.º de bloques defectuosos
AD=N.º de borrados

[SmartMicron] ;Added 4.0.0/ Updated 6.6.0
; RAIN = Redundant Array of Independent NAND
01=Tasa de errores de lectura sin procesar
05=Bloques de NAND reasignados
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido
0D=Tasa de errores de software
0E=Capacidad del dispositivo (NAND)
0F=Capacidad para el usuario
10=Bloques de reserva disponibles
11=Bloques de reserva restantes
64=N.º de borrados
AA=N.º de bloques reservados
AB=N.º de fallos de programación
AC=N.º de fallos de borrado
AD=Promedio de bloques borrados
AE=N.º de caídas de alimentación inesperadas
B4=Bloques de reserva de la NAND sin usar
B5=N.º de accesos sin alinear
B7=N.º de pérdidas de interfaz SATA
B8=N.º de errores corregidos
BB=Errores no corregibles notificados
BC=N.º comandos sin ejecutar por falta de tiempo
BD=N.º de bloques defectuosos de fábrica
C2=Temperatura
C3=N.º acumulativo de bits corregidos por ECC
C4=N.º de eventos de reasignación
C5=N.º de sectores pendientes
C6=Búsqueda sin conexión de n.º de errores no corregibles
C7=Tasa de errores CRC de Ultra DMA
CA=Esperanza de vida (%) gastada
CE=Tasa de errores de escritura
D2=Tasa de recuperación por RAIN exitosa
EA=N.º total de bytes leídos
F2=Progreso de protección de escritura
F3=Bits de ECC corregidos
F4=Eventos de umbral de ECC acumulados
F5=Programaciones de páginas NAND acumuladas
F6=N.º total de escrituras de sectores del host
F7=N.º de páginas de programación del host
F8=N.º de páginas de programación en 2.º plano

; Updated 8.11.0
F9=N.º total de ISP actualizados
FA=N.º total de Do RefCal
FB=N.º total de lecturas del plano de NAND (4 bytes inferiores)
FC=N.º total de lecturas del plano de NAND (4 bytes superiores)
FD=N.º total de pasadas de reasignación de bloques
FE=N.º total de límite de búsquedas en 2.º plano
DF=N.º total de búsquedas en 2.º plano

[SmartMicronMU02] ;Updated 8.17.0
; RAIN = Redundant Array of Independent NAND
01=Tasa de errores de lectura sin procesar
05=N.º de sectores reasignados
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido
0D=Tasa de errores de software
0E=Capacidad del dispositivo (NAND)
0F=Capacidad para el usuario
10=Bloques de reserva disponibles
11=Bloques de reserva restantes
64=N.º de borrados
AA=N.º de bloques reservados
AB=N.º de fallos de programación
AC=N.º de fallos de borrado
AD=Promedio de bloques borrados
AE=N.º de caídas de alimentación inesperadas
B4=Bloques de reserva de la NAND sin usar
B7=N.º de pérdidas de interfaz SATA
B8=N.º de errores corregidos
BB=Errores no corregibles notificados
BC=N.º comandos sin ejecutar por falta de tiempo
BD=N.º de bloques defectuosos de fábrica
C2=Temperatura
C3=N.º acumulativo de bits corregidos por ECC
C4=N.º de eventos de reasignación
C5=N.º de sectores pendientes
C6=Búsqueda sin conexión de n.º de errores no corregibles
C7=Tasa de errores CRC de Ultra DMA
CA=Esperanza de vida (%) gastada
CE=Tasa de errores de escritura
D2=Tasa de recuperación por RAIN exitosa
EA=N.º total de bytes leídos
F3=Bits de ECC corregidos
F4=Eventos de umbral de ECC acumulados
F5=Programaciones de páginas NAND acumuladas
F6=N.º total de escrituras de sectores del host
F7=N.º de páginas de programación del host
F8=N.º de páginas de programación en 2.º plano

; Updated 6.6.0
A0=N.º de sectores no corregibles
A1=Bloques de reserva válidos
A3=Bloques no válidos iniciales
94=N.º total de borrados SLC
95=N.º máximo de borrados SLC
96=N.º mínimo de borrados SLC
97=Promedio de borrados SLC
A4=N.º total de borrados de NAND
A5=N.º máximo de borrados de NAND
A6=N.º mínimo de borrados de NAND
A7=Promedio de borrados de NAND
A9=Esperanza de vida (%) restante
B5=N.º de fallos de programación
B6=N.º de fallos de borrado
C0=N.º apagados por replegado
E8=Espacio reservado disponible
F1=N.º total de escrituras de LBAs
F2=N.º total de lecturas de LBAs
F5=N.º total de escrituras a NAND
F6=N.º total de escrituras a SLC
F7=Recuperaciones de RAID

; Updated 8.10.0
F9=N.º total de ISP actualizados
FA=N.º total de Do RefCal
FB=N.º total de lecturas del plano de NAND (4 bytes inferiores)
FC=N.º total de lecturas del plano de NAND (4 bytes superiores)
FD=N.º total de pasadas de reasignación de bloques
FE=N.º total de límite de búsquedas en 2.º plano
DF=N.º total de búsquedas en 2.º plano

[SmartOcz] ;Added 4.5.0
01=Tasa de errores de lectura sin procesar
03=Tiempo de arranque
04=N.º de ciclos de arranque/parada
05=N.º de sectores reasignados
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido
C2=Temperatura
E8=N.º total de sectores escritos
E9=Esperanza de vida

; Added 6.6.0
64=N.º total de bloques borrados
A7=Modo de protección del SSD
A8=N.º de errores PHY de SATA
A9=N.º de bloques defectuosos
AD=N.º de borrados
B8=N.º de bloques defectuosos de fábrica
C0=N.º de caídas de alimentación inesperadas
CA=N.º total de bits corregidos
CD=N.º máximo de coeficientes de P/E
CE=N.º de borrados mínimos
CF=N.º de borrados máximos
D3=N.º de errores no corregibles de SATA
D4=Páginas leídas de NAND durante reintentos
D5=Intentos de reintento simple de lectura
D6=Intentos de reintento adaptativo de lectura
DD=Errores no corregibles en ruta de datos interna
DE=Recuperaciones de RAID
E6=Protección contra caídas de alimentación
FB=N.º de lecturas de NAND

;Updated 6.7.0
F1=N.º de escrituras al host
F2=N.º de lecturas del host

[SmartPlextor] ;Added (5.1.0)/Updated (5.4.0)
01=Tasa de errores de lectura
05=N.º de sectores reasignados
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido
AA=Bloques defectuosos producidos
AB=N.º de fallos de programación
AC=N.º de fallos de borrado
AD=Promedio de borrados/programaciones
AE=N.º de caídas de alimentación inesperadas
AF=N.º de fallos de programación (pesimista)
B0=N.º de fallos de borrado (pesimista)
B1=N.º de nivel de desgaste
B2=N.º de bloques reservados usados (pesimista)
B3=N.º de bloques reservados usados
B4=N.º de bloques liberados usados (totales)
B5=N.º de fallos de programación
B6=N.º de fallos de borrado
B7=Pérdidas de interfaz SATA
B8=Errores de datos entre extremos corregidos
BB=N.º de errores no corregibles
BC=Comandos sin ejecutar por falta de tiempo
C0=N.º de apagados no seguros
C3=Tasa de correcciones ECC
C4=N.º de eventos de reasignación
C6=N.º de sectores no corregibles
C7=N.º de errores de comprobación Ultra CRC
E8=Espacio reservado disponible
E9=GB escritos en NAND
F1=N.º de escrituras al host
F2=N.º de lecturas del host

[SmartSanDisk] ;Added 5.2.0
05=N.º de bloques reasignados
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido
AA=N.º de bloques reservados
AB=N.º de fallos de programación
AC=N.º de fallos de borrado
AD=Promedio de escrituras/borrados
AE=N.º de caídas de alimentación inesperadas
BB=Errores no corregibles notificados
C2=Temperatura
E6=Total (%) de escrituras/borrados
E8=Bloques de reserva restantes
EA=Total (%) de escrituras/borrados (bloques BC)
F1=N.º de escrituras al host
F2=N.º de lecturas del host

[SmartOczVector] ;Added 5.3.0
05=Acumulación de bloques defectuosos producidos
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido
AB=N.º de bloques infrautilizados disponibles
AE=N.º de ciclos de encendido (sin planificar)
BB=N.º total de lecturas de NAND no corregibles
C2=Temperatura
C3=N.º total de fallos de programación
C4=N.º total de fallos de borrado
C5=N.º total de fallos de lectura (no corregibles)
C6=Lecturas del host
C7=Escrituras al host
D0=Promedio de borrados
D2=N.º de errores de comprobación CRC SATA
E9=Esperanza de vida
F9=N.º total de programaciones de NAND

;Updated 5.5.0
F1=N.º de escrituras al host
F2=N.º de lecturas del host

;Updated 6.6.0
64=N.º total de bloques borrados
B8=N.º total de bloques defectuosos de fábrica
CA=N.º total de bits de lectura corregidos
CD=N.º máximo de coeficientes de P/E
CE=N.º mínimo de borrados
CF=N.º máximo de borrados
D4=N.º total de lecturas de páginas de NAND que han necesitado un reintento de lectura
D5=N.º total de intentos de reintento simple de lectura
D6=N.º total de intentos de reintento adaptativo de lectura
DD=Errores no corregibles de la protección de la ruta de datos interna
DE=Recuperaciones de RAID
E0=Vigencia de garantía
E1=Polaridad de DAS
E2=Pfail parcial
E6=Indicador de activación de desaceleración de escritura
F9=N.º total de programaciones de NAND (páginas)
FB=N.º total de lecturas de NAND

[SmartCorsair] ;Added 6.2.0
01=Tasa de errores de lectura sin procesar
05=N.º de bloques retirados
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido
AA=N.º de bloques reservados
AC=N.º de fallos de borrado
AE=N.º de caídas de alimentación inesperadas
B5=N.º de fallos de programación
BB=Errores no corregibles notificados
C2=Temperatura
C4=N.º de eventos de reasignación
E7=Esperanza de vida restante del SSD
F1=GB escritos durante la vida útil
F2=GB leídos durante la vida útil

[SmartToshiba] ;Added 6.2.0
01=Tasa de errores de lectura
02=Rendimiento
03=Tiempo de arranque
04=N.º de ciclos de arranque/parada
05=N.º de sectores reasignados
07=Tasa de errores de búsqueda
08=Rendimiento del tiempo de búsqueda
09=Horas de encendido
0A=N.º de reintentos de giro
0B=Reintentos de calibración
0C=N.º de ciclos de encendido
A7=Modo de protección del SSD
A8=N.º de errores PHY de SATA
A9=N.º total de bloques defectuosos
AD=N.º de borrados
C0=N.º de caídas de alimentación inesperadas
C2=Temperatura
C4=N.º de eventos de reasignación
C5=N.º de sectores pendientes
C6=N.º de sectores no corregibles
F1=N.º de escrituras al host
F2=N.º de lecturas del host

[SmartSanDiskGb] ;Added 6.2.0
01=Tasa de errores de lectura
05=N.º de bloques reasignados
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido
A5=N.º de bloques borrados (SLC)
A6=N.º mínimo de ciclos P/E
A7=N.º máximo de bloques defectuosos por chip
A8=N.º máximo de ciclos P/E
A9=N.º total de bloques defectuosos
AA=Bloques defectuosos producidos
AB=N.º de fallos de programación
AC=N.º de fallos de borrado
AD=Promedio de ciclos P/E
AE=N.º de caídas de alimentación inesperadas
B8=N.º de detección/corrección de errores entre extremos
BB=Errores no corregibles notificados
BC=N.º comandos sin ejecutar por falta de tiempo
C2=Temperatura
C7=N.º de errores de comprobación CRC
D4=Errores PHY en SATA
E6=Indicador de desgaste del soporte
E7=Esperanza de vida restante del SSD
E8=Espacio reservado disponible
E9=GB escritos en NAND
EA=GB escritos en NAND (SLC)
EE=Indicador de desgaste del soporte (ciclos restantes)
F1=N.º total de GB escritos
F2=N.º total de GBs leídos
F4=Estado de desaceleración de temperatura
F9=GB escritos en NAND

[SmartKingston] ;Added 6.6.0
;https://media.kingston.com/support/downloads/MKP_521_Phison_SMART_attribute.pdf
01=Tasa de errores de lectura
02=Rendimiento
03=Tiempo de arranque
05=N.º de sectores reasignados
07=Tasa de errores de búsqueda
08=Rendimiento del tiempo de búsqueda
09=Horas de encendido
0A=N.º de reintentos de giro
0C=N.º de ciclos de encendido
A8=N.º de errores PHY de SATA
AA=N.º de bloques defectuosos
AD=N.º de borrados
AF=N.º de tablas de clústeres defectuosos
BB=Errores no corregibles
C0=N.º de apagados no seguros
C2=Temperatura
C4=N.º de bloques defectuosos posteriores
C5=N.º de sectores pendientes
C7=N.º de errores de comprobación CRC
DA=N.º de errores de comprobación CRC
E7=Esperanza de vida restante del SSD
E9=Escrituras a flash durante la vida útil
F0=Inicio de escritura
F1=Escrituras al host
F2=Lecturas del host
F4=Promedio de borrados
F5=N.º máximo de borrados
F6=N.º de borrados

[SmartNVMe] ;Added 6.7.0
01=Avisos críticos
02=Temperatura compuesta
03=Reservas disponibles
04=Umbral de reservas disponibles
05=Porcentaje de uso
06=Unidades de datos leídas
07=Unidades de datos escritas
08=Comandos de lectura del host
09=Comandos de escritura del host
0A=Tiempos de espera del controlador
0B=N.º de ciclos de encendido
0C=Horas de encendido
0D=Apagados no seguros
0E=Errores de integridad de datos y del soporte
0F=N.º de entradas en el registro de información de errores

[SmartRealtek] ;Added by Realtek
01=Tasa de errores de datos sin procesar
05=N.º de sectores reasignados
09=N.º de horas en funcionamiento
0C=N.º de ciclos de encendido
A1=GDN
A2=N.º total de borrados
A3=N.º máximo de ciclos P/E
A4=Promedio de borrados
A5=N.º inicial de bloques defectuosos
A6=N.º total de bloques defectuosos
A7=Modo de protección del SSD
A8=N.º de errores PHY de SATA
A9=Estado de salud
AB=N.º de fallos de programación
AC=N.º de fallos de borrado
AE=N.º de caídas de alimentación inesperadas
AF=N.º de fallos de corrección ECC
B5=N.º de accesos sin alinear
BB=Errores no corregibles notificados
C2=Temperatura de carcasa
C3=Acumulación de ECC corregidos
C4=N.º de eventos de reasignación
C7=N.º de errores de CRC en Ultra DMA
CE=N.º mínimo de borrados
CF=N.º máximo de borrados
E7=Esperanza de vida restante
E8=Espacio reservado disponible
F1=Esperanza de vida de escrituras
F2=Esperanza de vida de lecturas
F9=N.º total de GB escritos a NAND
FA=N.º total de GB escritos a NAND (SLC)

[SmartSKhynix] ; Updated 8.8.0
01=Tasa de errores de lectura
05=N.º de sectores reasignados
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido
64=N.º de borrados
A8=N.º mínimo de borrados
A9=N.º máximo de borrados
AA=N.º de bloques reservados
AB=N.º de fallos de programación
AC=N.º de fallos de borrado
AE=N.º de caídas de alimentación inesperadas
AF=N.º de fallos de programación (pesimista)
B0=N.º de fallos de borrado (pesimista)
B1=N.º de nivel de desgaste
B2=N.º de bloques reservados usados (pesimista)
B3=N.º de bloques reservados usados (total del SSD)
B4=N.º de bloques reservados sin usar (total del SSD)
B5=N.º de fallos de programación (total del SSD)
B6=N.º de fallos de borrado (total del SSD)
B7=N.º de pérdidas de SATA
B8=N.º de errores entre extremos detectados
BB=N.º de errores no corregibles
BC=N.º comandos sin ejecutar por falta de tiempo
BF=N.º de eventos de sacudidas durante operaciones
C2=Temperatura
C3=Tasa de correcciones ECC
C4=N.º de eventos de reasignación
C6=N.º de sectores no corregibles
C7=N.º de errores de comprobación CRC
C9=Tasa de errores no corregibles de lectura por software
CC=Tasa de corrección por software de errores ECC
D4=N.º de errores PHY
E7=Esperanza de vida restante del SSD
E9=Esperanza de vida restante del SSD
EA=NAND escrita
F1=N.º total de LBA escritos
F2=N.º total de lecturas de LBAs
FA=N.º total de reintentos de lectura de NAND

[SmartKioxia] ; Added 8.8.0
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido
A7=Modo de protección del SSD
A8=N.º de errores PHY de SATA
A9=N.º de bloques defectuosos
AD=N.º de borrados (datos de usuario)
C0=N.º de caídas de alimentación inesperadas
C2=Temperatura
F1=Escrituras al host

[SmartWdc] ; Added 8.8.0
01=Tasa de errores de lectura
05=N.º de bloques reasignados
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido
A5=N.º de bloques borrados (SLC)
A6=N.º mínimo de ciclos P/E
A7=N.º máximo de bloques defectuosos por chip
A8=N.º máximo de ciclos P/E
A9=N.º total de bloques defectuosos
AA=Bloques defectuosos producidos
AB=N.º de fallos de programación
AC=N.º de fallos de borrado
AD=Promedio de ciclos P/E
AE=N.º de caídas de alimentación inesperadas
B8=N.º de detección/corrección de errores entre extremos
BB=Errores no corregibles notificados
BC=N.º comandos sin ejecutar por falta de tiempo
C2=Temperatura
C7=N.º de errores de comprobación CRC
D4=Errores PHY en SATA
E6=Indicador de desgaste del soporte
E8=Espacio reservado disponible
E9=GB escritos en NAND
EA=GB escritos en NAND (SLC)
EE=Indicador de desgaste del soporte (ciclos restantes)
F1=N.º total de GB escritos
F2=N.º total de GBs leídos
F3=N.º total de escrituras a NAND
F4=Estado de desaceleración de temperatura
F9=GB escritos en NAND

[SmartKingstonSuv]
; https://media.kingston.com/support/downloads/UV400-SMART-attribute.pdf
; https://media.kingston.com/support/downloads/UV500_SMART_attribute.pdf
01=Tasa de errores de lectura
05=N.º de sectores reasignados
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido
AA=N.º de bloques reservados usados
AB=N.º de fallos de programación
AC=N.º de fallos de borrado
AE=N.º de apagados inesperados
AF=N.º de fallos de programación del peor chip
B0=N.º de fallos de borrado del peor chip
B1=N.º de nivel de desgaste
B2=N.º de bloques reservados usados del peor chip
B4=N.º de bloques reservados sin usar (total del SSD)
BB=Errores no corregibles notificados
C2=Temperatura
C3=N.º de errores ECC detectados al vuelo
C4=N.º de eventos de reasignación
C5=N.º de sectores pendientes
C7=N.º de errores de comprobación CRC UDMA
C9=Tasa de errores no corregibles de lectura
CC=Tasa de corrección por software de errores ECC
E7=Esperanza de vida restante del SSD
EA=Escrituras a NAND durante la vida útil
F1=Escrituras al host durante la vida útil
F2=Lecturas al host durante la vida útil
FA=N.º total de reintentos de lectura de NAND

[SmartKingstonKC600]
;https://media.kingston.com/support/downloads/KC600-SMART-attribute.pdf
01=Tasa de errores de lectura
05=N.º de bloques de NAND reasignados
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido
94=Reservado
95=Reservado
96=Reservado
97=Promedio de borrados SLC
9F=N.º de errores de 1 bit de DRAM
A0=Errores UECC (no corregibles) notificados
A1=Espacio reservado disponible
A4=Reservado
A5=Reservado
A6=Reservado
A7=Promedio de borrados
A8=Reservado
A9=Esperanza de vida (%) restante
B1=Reservado
B5=N.º de fallos de programación
B6=N.º de fallos de borrado
C0=N.º de caídas de alimentación inesperadas
C2=Temperatura del dispositivo
C3=Errores ECC de hardware recuperados
C4=N.º de eventos de reasignación
C7=N.º de errores de comprobación CRC UDMA
E7=Tasa de vida útil (%) restante
E8=N.º de bloques reservados sin usar
F1=N.º total de escrituras de LBAs
F2=N.º total de lecturas de LBAs
F5=N.º total de escrituras al soporte

[SmartKingstonDC500]
;https://media.kingston.com/support/pdf/MKP_521-7_SMART-DC500_attribute_hr.pdf
01=N.º de errores no corregibles del host
09=Horas en funcionamiento
0C=N.º de ciclos de encendido/apagado
A7=Modo de protección
A8=N.º de errores PHY de SATA
A9=Tasa de bloques defectuosos
AA=Información sobre bloques defectuosos
AC=N.º de errores de borrado
AD=N.º de borrados
B5=N.º de fallos de programación
B6=N.º de errores de borrado
BB=N.º de errores no corregibles del host
C0=N.º de caídas de alimentación inesperadas
C2=Temperatura
C4=N.º total de bloques defectuosos posteriores
C7=N.º de errores de comprobación CRC
CF=N.º de desaceleraciones térmicas
DA=N.º de errores de comprobación CRC
E7=Esperanza de vida del SSD
E8=N.º de errores de lectura
E9=Escrituras a NAND
F1=Escrituras al host
F2=Lecturas del host
F4=Promedio de borrados
F5=N.º máximo de borrados
F6=N.º de borrados

[SmartKingstonSA400]
;https://github.com/hiyohiyo/CrystalDiskInfo/issues/20
01=Errores no corregibles
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido/apagado
94=Exclusivo del fabricante
95=Exclusivo del fabricante
A7=Exclusivo del fabricante
A8=N.º de errores PHY de SATA
A9=Exclusivo del fabricante
AA=N.º de bloques defectuosos
AC=Exclusivo del fabricante
AD=N.º de borrados
B5=Exclusivo del fabricante
B6=Exclusivo del fabricante
BB=Errores de ECC no corregibles
C2=Temperatura
C4=Eventos de reasignación
C7=Errores de comprobación CRC de SATA
DA=N.º de errores de comprobación CRC
E7=Indicador de desgaste del SSD
E9=Escrituras a NAND durante la vida útil
F1=Escrituras del host en toda la vida útil
F2=Lecturas del host en toda la vida útil
F4=Promedio de borrados
F5=N.º máximo de borrados
F6=N.º de borrados

[SmartSsstc]
01=Tasa de errores de lectura sin procesar
05=N.º de bloques reasignados
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido
AA=Espacio reservado disponible
AB=N.º de fallos de programación (totales)
AC=N.º de fallos de borrado (totales)
AD=Promedio de borrados/programaciones
AE=N.º de caídas de alimentación inesperadas
AF=N.º de errores de programación (pesimista)
B0=N.º de fallos de borrado (pesimista)
B1=N.º de nivel de desgaste
B2=N.º de bloques reservados usados (pesimista)
B3=N.º de bloques reservados usados (totales)
B4=N.º de bloques reservados sin usar (totales)
B7=Pérdidas de interfaz SATA
B8=N.º de errores de datos entre extremos
BB=N.º de errores no corregibles
BC=Comandos sin ejecutar por falta de tiempo
C2=Temperatura de unidad
C3=Tasa de correcciones ECC
C6=N.º de errores no corregibles sin conexión
C7=N.º de errores de comprobación CRC SATA
E5=Fallos en la protección contra caídas de alimentación
E7=Esperanza de vida (%) restante
E8=Espacio reservado disponible 
E9=GB escritos en NAND
F1=N.º total de escrituras al host
F2=N.º total de lecturas del host
F3=GB escritos en NAND

[SmartIntelDc]
;https://github.com/hiyohiyo/CrystalDiskInfo/issues/18
01=N.º de errores de lectura sin procesar
05=N.º de bloques reasignados en flash
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido
0E=Capacidad del dispositivo
0F=Capacidad para el usuario
10=Bloques de reserva disponibles
11=Espacio de reserva restante
AC=N.º total de errores de borrado de bloques
AD=N.º máximo de borrados por bloque
AE=N.º de caídas de alimentación inesperadas
AF=Promedio de borrados
B0=Errores de protección contra caídas de alimentación
B5=N.º total de errores de programación de bloques
B8=N.º de errores entre extremos detectados
BB=N.º de errores no corregibles
C2=Temperatura
C5=N.º de sectores pendientes
C6=N.º de errores no corregibles sin conexión
C7=N.º de errores de comprobación CRC
CA=Vida útil consumida de unidad (%)
E2=Dur. carga trabajo, desgaste del soporte
E3=Dur. carga trabajo, tasa lectura/escritura del host
E4=Dur. carga trabajo, cronómetro de duración
EA=Estado del desacelerador térmico
EB=N.º total de bytes/sectores del host escritos
F1=N.º total de bytes/sectores de NAND escritos

[SmartApacer]
09=Horas en funcionamiento
0C=N.º de ciclos de encendido
A3=N.º de borrados máximos
A4=Promedio de borrados
A6=N.º total de bloques defectuosos posteriores
A7=Modo de protección del SSD
A8=N.º de errores PHY de SATA
AB=N.º de fallos de programación
AC=N.º de fallos de borrado
AF=N.º de tablas de clústeres defectuosos
C0=N.º de caídas de alimentación inesperadas
C2=Temperatura
E7=Esperanza de vida
F1=N.º total de sectores escritos

[SmartSiliconMotion]
01=Tasa de errores de lectura
05=N.º de sectores reasignados
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido
94=N.º de borrados del SLC
95=N.º máximo de borrados del SLC
96=N.º mínimo de borrados del SLC
97=Promedio de borrados SLC
9F=N.º de errores de 1 bit de DRAM
A0=N.º de sectores no corregibles al leer/escribir
A1=N.º de bloques de reserva válidos
A2=N.º de bloques de datos de caché
A3=N.º de bloques no válidos iniciales
A4=N.º de borrados
A5=N.º de borrados máximos
A6=N.º de borrados mínimos
A7=Promedio de borrados
A8=N.º máximo de borrados de «Spec»
A9=Esperanza de vida
AF=N.º de errores de programación (peor chip)
B0=N.º de errores de borrado (peor chip)
B1=N.º total del nivel de desgaste
B2=N.º de bloques no válidos producidos
B5=N.º total de fallos de programación
B6=N.º total de fallos de borrado
BB=N.º de errores no corregibles
C0=N.º de apagados por replegado
C2=Temperatura
C3=Errores ECC de hardware recuperados
C4=N.º de eventos de reasignación
C5=N.º de sectores pendientes
C6=N.º de errores no corregibles sin conexión
C7=N.º de errores de comprobación CRC del Ultra DMA
E8=Espacio reservado disponible
F1=N.º total de escrituras de LBAs
F2=N.º total de lecturas de LBAs
F5=N.º de escrituras de sectores de flash

[SmartJMicron66x]
01=Tasa de errores de lectura
02=Rendimiento
03=Tiempo de arranque
05=N.º de sectores reasignados
07=Tasa de errores de búsqueda
08=Rendimiento del tiempo de búsqueda
09=Horas de encendido
0A=N.º de reintentos de giro
0C=N.º de ciclos de encendido
A7=Modo de protección del SSD
A8=N.º de errores PHY de SATA
AA=N.º de bloques defectuosos
AD=N.º de borrados
AF=N.º de tablas de clústeres defectuosos
B4=N.º de bloques de reserva
C0=N.º de caídas de alimentación inesperadas
C2=Temperatura
C5=N.º de sectores pendientes
E7=Esperanza de vida de la unidad
E9=N.º de sectores escritos (NAND)
F0=Inicio de escritura
F1=N.º total de escrituras de LBAs
F2=N.º total de lecturas de LBAs

[SmartPhison]
01=Tasa de errores de lectura
09=Horas en funcionamiento
0C=N.º de ciclos de encendido
A8=N.º de errores PHY de SATA
AA=N.º de bloques defectuosos
AD=N.º de borrados
C0=N.º de caídas de alimentación inesperadas
C2=Temperatura
DA=N.º de errores de comprobación CRC
E7=Esperanza de vida restante del SSD
F1=Escrituras al host

[SmartSeagate]
; https://crystalmark.info/board/c-board.cgi?cmd=one;no=1818;id=#1818
01=Tasa de errores de lectura
05=N.º de sectores retirados
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido
10=Bloques de reserva disponibles
11=Bloques de reserva restantes
A8=N.º de errores PHY de SATA
AA=N.º de bloques defectuosos
AB=N.º de fallos de programación
AC=N.º de fallos de borrado
AD=N.º de borrados
AE=N.º de caídas de alimentación inesperadas
B1=Delta del rango de desgaste
B5=N.º de fallos de programación
B6=N.º de fallos de borrado
C0=N.º de caídas de alimentación inesperadas
C2=Temperatura
C9=Tasa de errores de software
CC=Tasa de corrección por software de errores ECC
DA=N.º de errores de comprobación CRC
E7=Esperanza de vida restante del SSD
E8=N.º de fallos al leer bloques
E9=GiB de NAND escritos
EA=Escrituras a flash en la vida útil
EB=Sectores de NAND escritos
F1=Escrituras al host en la vida útil
F2=Lecturas del host en la vida útil
FA=Reintentos de lectura de NAND en la vida útil

[SmartSeagateIronWolf]
; https://www.seagate.com/www-content/manuals/ironwolf-110-ssd/pdf/IronWolf_110_SSD_PM-100841919_B.pdf
01=Tasa de errores de lectura sin procesar
05=N.º de sectores reasignados
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido
64=Gigabytes de flash borrados
66=N.º de entradas PS4 en la vida útil
67=N.º de entradas PS3 en la vida útil
AA=N.º de bloques defectuosos producidos
AB=N.º de fallos de programación
AC=N.º de fallos de borrado
AD=Promedio de borrados/programaciones
AE=N.º de caídas de alimentación inesperadas
B1=Delta del rango de desgaste
B7=N.º de pérdidas de interfaz SATA/PCIe
BB=N.º de ECC no corregibles
C2=Temperatura
C3=N.º de ECC de RAISE corregibles
C6=N.º de errores de lectura no corregibles
C7=N.º de errores R-Error (CRC) de SATA
E6=Protección esperanza de vida de unidad
E7=Esperanza de vida restante del SSD
E8=Espacio reservado disponible
E9=Escrituras a flash durante la vida útil
F1=Escrituras al host en la vida útil
F2=Lecturas del host en la vida útil
F3=Espacio disponible

[SmartMarvell] ; Added 8.8.3
05=N.º de bloques defectuosos nuevos
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido
A4=N.º de borrados
A5=N.º de borrados máximos
A6=N.º de borrados mínimos
A7=Promedio de borrados
C0=N.º apagados por replegado
C2=Temperatura
C7=N.º de errores de comprobación CRC SATA
F1=N.º total de datos escritos
F2=N.º total de datos leídos

[SmartMaxiotek] ; Added 8.8.6
05=N.º de sectores reasignados
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido
A7=Modo de protección del SSD
A8=N.º de errores PHY
A9=N.º de bloques defectuosos
AB=N.º de fallos de programación
AC=N.º de fallos de borrado
AD=N.º de borrados
AF=N.º de tablas de clústeres defectuosos
B1=N.º de reintentos de lectura
B4=N.º de bloques de reserva restantes
BB=Errores no recuperables notificados
C0=N.º de caídas de alimentación inesperadas
C2=Temperatura
C4=N.º de eventos de reasignación
C7=N.º de errores de comprobación CRC UDMA
CE=N.º de borrados mínimos
CF=N.º de borrados máximos
D0=Promedio de borrados
D1=N.º de borrados mínimos del bloque SLC
D2=N.º de borrados máximos del bloque SLC
D3=Promedio de borrados del bloque SLC
E7=Esperanza de vida restante del SSD
E9=N.º de sectores escritos en NAND
EA=N.º de sectores leídos de NAND
F1=N.º de sectores escritos
F2=N.º de sectores leídos
F5=N.º de errores en bits

[SmartSeagateBarraCuda] ; Added 8.9.0
01=N.º de errores UECC
05=N.º de sectores retirados
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido
10=Bloques de reserva disponibles
11=Bloques de reserva restantes
A8=N.º de errores PHY de SATA
AA=N.º de bloques defectuosos
AB=N.º de fallos de programación
AC=N.º de fallos de borrado
AD=N.º de borrados
AE=N.º de caídas de alimentación inesperadas
B1=Delta del rango de desgaste
B5=N.º de fallos de programación
B6=N.º de fallos de borrado
C0=N.º de caídas de alimentación inesperadas
C2=Temperatura
C9=Tasa de errores de software
CC=Tasa de corrección por software de errores ECC
DA=N.º de errores de comprobación CRC
E7=Esperanza de vida restante del SSD
E8=N.º de fallos al leer bloques
E9=GiB de NAND escritos
EA=Escrituras a flash en la vida útil
EB=Sectores de NAND escritos
F1=Escrituras al host en la vida útil
F2=Lecturas del host en la vida útil
FA=Reintentos de lectura de NAND en la vida útil

[SmartYmtc] ; Added 8.10.0
05=N.º de bloques defectuosos nuevos
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido
AA=N.º máximo de bloques defectuosos
A8=N.º de errores PHY de SATA
A9=N.º de bloques defectuosos
AB=N.º de fallos de programación
AC=N.º de fallos de borrado
AD=N.º de borrados
AF=N.º de clústeres defectuosos
B7=N.º de pérdidas de interfaz SATA
B8=N.º de errores detectados/corregidos entre extremos
BB=N.º de errores no corregibles
BE=Temperatura
C0=N.º de caídas de alimentación inesperadas
C4=N.º de eventos de reasignación
C7=N.º de errores de comprobación CRC
CE=N.º de borrados mínimos
CF=N.º de borrados máximos
D0=Promedio de borrados
D1=N.º mínimo de borrados del SLC
D2=N.º máximo de borrados del SLC
D3=Promedio de borrados SLC
E7=Esperanza de vida restante del SSD
E9=N.º de sectores escritos a NAND
EA=N.º de sectores leídos de NAND
F1=N.º total de escrituras de LBAs
F2=N.º total de lecturas de LBAs
F3=Temperatura de NAND
F5=N.º de errores de bits

[SmartScy] ;Added 8.12.8
01=Tasa de errores de lectura sin procesar
05=N.º de sectores reasignados
07=Tasa de errores de búsqueda
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido de unidad
A7=Promedio de borrados
AB=N.º de fallos de programación
AC=N.º de fallos de borrado
AD=N.º de borrados
B1=N.º de reintentos de lectura
B4=N.º de bloques de reserva restantes
B7=Bloques defectuosos producidos
BB=Errores no recuperables notificados
C0=N.º de caídas de alimentación inesperadas
C2=Temperatura controlada
C3=N.º acumulativo de bits corregidos por ECC
C4=N.º de eventos de reasignación
C5=Sector actualmente pendiente
C7=N.º de errores de comprobación CRC UDMA
E7=Esperanza de vida restante del SSD
F1=N.º total de escrituras de LBAs
F2=N.º total de lecturas de LBAs
F5=N.º total de escrituras a flash NAND

[SmartRecadata] ;Added 8.14.0
07=Tasa de errores de búsqueda
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido de unidad
A7=Promedio de borrados
AB=N.º de fallos de programación
AC=N.º de fallos de borrado
AD=N.º de borrados
B1=N.º de reintentos de lectura
B4=N.º de bloques de reserva restantes
B7=Bloques defectuosos producidos
BB=Errores no recuperables notificados
C0=N.º de caídas de alimentación inesperadas
C2=Temperatura controlada
C3=N.º acumulativo de bits corregidos por ECC
C4=N.º de eventos de reasignación
C5=Sector actualmente pendiente
C7=N.º de errores de comprobación CRC UDMA
E7=Esperanza de vida restante del SSD
F1=N.º total de escrituras de LBAs
F2=N.º total de lecturas de LBAs
F5=N.º total de escrituras a flash NAND

[SmartSanDiskHp] ;Added 8.17.0
01=Tasa de errores de lectura sin procesar
05=N.º de bloques reasignados
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido de unidad
AA=N.º de bloques reservados
AB=N.º de fallos de programación
AC=N.º de fallos de borrado
AD=N.º de nivel de desgaste
AE=N.º de caídas de alimentación inesperadas
B0=N.º de bloques reservados sin usar
B7=N.º de pérdidas de interfaz SATA
B8=N.º de errores detectados/corregidos entre extremos
BB=N.º de errores no corregibles
BC=Comandos sin ejecutar por falta de tiempo
BE=Temperatura del flujo de aire
C2=Temperatura
C4=N.º de eventos de reasignación
C7=N.º de errores de comprobación CRC
C9=Esperanza de vida restante del SSD
E6=Indicador de desgaste del soporte
F1=N.º total de escrituras de LBAs
F2=N.º total de lecturas de LBAs
F3=Estadísticas de desaceleración
F4=Estado de desaceleración de temperatura
F9=GBs escritos a la NAND TLC

[SmartSanDiskHpVenus] ;Added 8.17.0
01=Tasa de errores de lectura sin procesar
05=N.º de bloques reasignados
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido de unidad
AA=N.º de bloques reservados
AB=N.º de fallos de programación
AC=N.º de fallos de borrado
AD=N.º de nivel de desgaste
AE=N.º de caídas de alimentación inesperadas
B0=N.º de bloques reservados sin usar
B7=N.º de pérdidas de interfaz SATA
B8=N.º de errores detectados/corregidos entre extremos
BB=N.º de errores no corregibles
BC=Comandos sin ejecutar por falta de tiempo
BE=Temperatura del flujo de aire
C2=Temperatura
C4=N.º de eventos de reasignación
C7=N.º de errores de comprobación CRC
C9=Esperanza de vida restante del SSD
E6=Indicador de desgaste del soporte
F1=N.º total de escrituras de LBAs
F2=N.º total de lecturas de LBAs
F3=N.º total de escrituras a NAND
F4=Estado de desaceleración de temperatura
F9=GBs escritos a la NAND TLC

[SmartSanDiskDell] ;Added 8.17.0
05=N.º de bloques reasignados
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido de unidad
AF=N.º de fallos de programación (peor componente)
B0=N.º de fallos de borrado (peor componente)
B1=N.º de nivel de desgaste
B2=N.º de bloques reservados usados (peor componente)
B3=N.º de bloques reservados usados (total del SSD)
B4=N.º de bloques reservados restantes (total del SSD)
B5=N.º de fallos de programación (total del SSD)
B6=N.º de fallos de borrado (total del SSD)
BB=N.º de errores no corregibles
C2=Temperatura
C3=Tasa de correcciones ECC
C7=N.º de errores de comprobación CRC
E6=Indicador de desgaste del soporte
EE=Indicador de desgaste del soporte (ciclos restantes)
F1=N.º total de escrituras de LBAs
F2=N.º total de lecturas de LBAs

[SmartSanDiskLenovo] ;Added 8.17.0
05=N.º de bloques reasignados
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido de unidad
A6=N.º mínimo de ciclos P/E
A7=N.º máximo de bloques defectuosos por chip
A8=N.º máximo de ciclos P/E
A9=N.º total de bloques defectuosos
AA=Bloques defectuosos producidos
AB=N.º de fallos de programación
AC=N.º de fallos de borrado
AD=Promedio de atributos de ciclos P/E
AE=N.º de caídas de alimentación inesperadas
B2=N.º de bloques reservados usados
B4=N.º de bloques reservados restantes
B8=N.º de errores detectados/corregidos entre extremos
BB=N.º de UECC
BC=Comandos sin ejecutar por falta de tiempo
C2=Temperatura
C7=Errores CRC de SATA
D4=Errores PHY en SATA
E6=Indicador de desgaste del soporte
E8=Espacio reservado disponible
E9=GB escritos en NAND
EA=GB escritos en NAND (SLC)
F1=N.º total de GBs escritos en el host
F2=N.º total de GBs leídos
F3=Estadísticas de desaceleración
F4=Estado del desacelerador térmico

[SmartSanDiskLenovoHelenVenus] ;Added 8.17.0
05=N.º de bloques reasignados
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido de unidad
A6=N.º mínimo de ciclos P/E
A7=N.º máximo de bloques defectuosos por chip
A8=N.º máximo de ciclos P/E
A9=N.º total de bloques defectuosos
AA=Bloques defectuosos producidos
AB=N.º de fallos de programación
AC=N.º de fallos de borrado
AD=Promedio de atributos de ciclos P/E
AE=N.º de caídas de alimentación inesperadas
B2=N.º de bloques reservados usados
B4=N.º de bloques reservados restantes
B8=N.º de errores detectados/corregidos entre extremos
BB=N.º de UECC
BC=Comandos sin ejecutar por falta de tiempo
C2=Temperatura
C7=Errores CRC de SATA
D4=Errores PHY en SATA
E8=Espacio reservado disponible
E9=Indicador de desgaste del soporte
EA=GB escritos en NAND (SLC)
F1=N.º total de GBs escritos en el host
F2=N.º total de GBs leídos
F3=Estadísticas de desaceleración
F4=Estado del desacelerador térmico
F9=GB escritos en NAND (TLC)

[SmartMicronMU03] ;Added 8.17.0
01=Tasa de errores de lectura sin procesar
05=N.º de bloques de NAND reasignados
09=Horas de encendido
0C=N.º de ciclos de encendido
AB=N.º de fallos de programación
AC=N.º de fallos de borrado
AD=Promedio de bloques borrados
AE=N.º de caídas de alimentación inesperadas
B4=Bloques de NAND de reserva sin usar
B5=Acceso alineado ajeno a 4K
B7=Pérdida de interfaz SATA
B8=N.º de errores corregidos
BB=Errores no corregibles notificados
C2=Temperatura
C4=N.º de eventos de reasignación
C5=N.º de correcciones ECC pendientes
C6=Búsqueda sin conexión de n.º de errores no corregibles de SMART
C7=N.º de errores de comprobación CRC UDMA
CA=Esperanza de vida
CE=Tasa de errores de escritura
D2=Tasa de recuperación por RAIN exitosa
F0=N.º de páginas de programación del host
F1=N.º total de escrituras de LBAs
F2=N.º total de lecturas de LBAs
F3=N.º total de páginas programadas
F6=N.º acumulado de sectores escritos en el host
F7=N.º de páginas de NAND programadas por el host
F8=N.º de páginas de NAND programadas por FTL

[SmartSanDiskCloud] ;Added 9.0.0
05=Retired Block Count
09=Power On Hours
0D=Count of Uncorrectable ECC Errors
20=Write Amplification multiplied by 100
21=Write Amplification Factor
AA=Reserve Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Average Write/Erase Count
AE=Unexpected Power Loss Count
B2=SSD Life Left (upto 0.01%)
BF=Clean Shutdown Count
C0=Unclean Shutdown Count
C2=Temperature
C4=Number of Blocks Reallocated
E6=Percent of Total Write/Erase Count
E8=Spare Blocks Remaining
E9=Total Nand Writes 64GB
EB=Capacitor Health
F1=Total Host Writes 64GB
F2=Total Host Reads 64GB
F4=Lifetime Thermal Throttle Activations
F5=Percent Drive Life Remaining
FD=SPI Tests Remaining
