IRQ8			-> INT0
	IRQ8: タイマー
IRQ1 + FIRQ1		-> INT1
	IRQ1: キーボード
	FIRQ1: BREAKキー
IRQ5 + IRQ6		-> INT2
	IRQ5: 1MBフロッピィディスク
	IRQ6: ハードディスク
FIRQ0 + FIRQ2 + FIRQ3	-> INT3
	FIRQ0: SUBアテンション
	FIRQ2: 拡張
	FIRQ3: ユーザ用
IRQ0			-> INT4
	IRQ0: RS-232C
IRQ2 + IRQ9 + INTNDP	-> INT5
	IRQ2: 拡張
	IRQ9: ユーザ用
IRQ4			-> INT6
	IRQ4: 320KBフロッピィディスク
IRQ7			-> INT7
	IRQ7: プリンタ

DMA0	320KBフロッピィディスク
DMA1	1MBフロッピィディスク
DMA2	ハードディスク
DMA3	ユーザ
