## Type sample_format_type

hamigaki::audio::sample_format_type —

PCMデータのエンコーディング方式。

## Synopsis

    enum sample_format_type { uint8, int8, int_le16, int_be16, int_le24, int_be24,
                              int_le32, int_be32, int_a4_le16, int_a4_be16,
                              int_a4_le18, int_a4_be18, int_a4_le20, int_a4_be20,
                              int_a4_le24, int_a4_be24, float_le32, float_be32,
                              float_le64, float_be64 };

## Description

値 | 意味
--- | ---
uint8 | 符号なし8ビット整数(バイアス=128)
int8 | 符号あり8ビット整数(2の補数表現)
int_leN | 符号ありNビット整数(2の補数表現、リトルエンディアン)
int_beN | 符号ありNビット整数(2の補数表現、ビッグエンディアン)
int_aM_leN | 符号ありNビット整数(2の補数表現、リトルエンディアン、Mバイト整列)
int_aM_beN | 符号ありNビット整数(2の補数表現、ビッグエンディアン、Mバイト整列)
float_leN | Nビット浮動小数点数(IEEE754形式、リトルエンディアン)
float_beN | Nビット浮動小数点数(IEEE754形式、ビッグエンディアン)

| 製作著作 © 2006-2008 Takeshi Mouri