## f_lseek

ファイルのR/Wポインタを移動します。

    FRESULT f_lseek (
      FIL* FileObject,   /* ファイル・オブジェクト構造体へのポインタ */
      DWORD Offset       /* 移動先オフセット */
    );

#### 引数

FileObject
  対象となるファイル・オブジェクト構造体へのポインタを指定します。
Offset
  移動先のオフセット（R/Wポインタ）値。ファイル先頭からのオフセットをバイト単位で指定します。

#### 戻り値

FR_OK (0)
  正常終了。
FR_DISK_ERR
  ディスク・エラーによる失敗。
FR_INT_ERR
  不正なFAT構造または内部エラーによる失敗。
FR_NOT_READY
  メディアがセットされていないなど、ディスク・ドライブが動作不能状態。
FR_INVALID_OBJECT
  無効なファイル・オブジェクト。

#### 解説

ファイルR/Wポインタ(ファイル・オブジェクト内のfptrメンバで、次に読み出し・書き込みされるバイトのオフセットを示す)を移動します。オフセットの原点はファイル先頭からです。書き込みモードでファイル・サイズより大きな値を指定すると、そこまでファイルが拡張され、拡張された部分のデータは未定義となります。データを遅延無く高速に書き込みたいときは、予めこの関数で必要なサイズまでファイル・サイズを拡張しておくと良いでしょう。f_lseek関数が正常終了したあとは、ファイルR/Wポインタが正しく移動したかfptrをチェックするべきです。ファイルR/Wポインタが指定より小さいときは、次の原因が考えられます。

- 非書き込みモードのため、ファイル・サイズでクリップされた。
- ファイル拡張中にディスクが満杯になった。

#### 対応情報

`_FS_MINIMIZE < 3`のとき使用可能です。

#### 使用例

        // ファイル・オフセット5000へ移動
        res = f_lseek(&file, 5000);

        // ファイル追記の準備 (ファイル終端へ移動)
        res = f_lseek(&file, file.fsize);

        // 3000バイト進める
        res = f_lseek(&file, file.fptr + 3000);

        // 2000バイト戻す (オーバーフローに注意)
        res = f_lseek(&file, file.fptr - 2000);

        // クラスタ先行割り当て (ストリーミング・ライト時のバッファ・オーバーラン防止)

        res = f_open(&file, "record.wav", FA_CREATE_NEW | FA_WRITE); // ファイル作成

        res = f_lseek(&file, MAX_SIZE);        // 十分なクラスタの先行割り当て
        if (res || file.fptr != PRE_SIZE) .... // 正しくファイルが拡張されたかチェック

        res = f_lseek(&file, DATA_START);      // データ・ストリームの記録(アロケーションディレイ無し)
        ...

        res = f_truncate(&file);              // 不要領域の切り捨て
        res = f_lseek(&file, 0);              // ヘッダの記録
        ...

        res = f_close(&file);

#### 参照

`f_open, FIL`

戻る