DACプロトコル v0.1


※数値はbig-endianで送受信される


◆$11	close.session	セッションを閉じる

引数なし


◆$20	format			フォーマット

+0000(.32B)		ドメイン名(固定長, 未使用部分は'\0'で埋める)
+0032(.1LW)		レコード長


◆$2F  	dispose			ストレージ破棄

引数なし


◆$38	store			データ登録

+0000(.1LLW)	開始レコード番号
+0008(.1LW)		書き込みサイズ
+0012(.*B)		データ


◆$39	restore			データ読み込み

+0000(.1LW)		要求レコード数
+0004(.*LLW)	レコード番号の配列(要求レコード数分)


◆$22	expand.dataf	領域拡張

+0000(.1LLW)	開始レコード番号
+0008(.1LLW)	終了レコード番号


◆$F0	status.report	ステータスレポート要求

引数なし


◆$FF	shutdown		シャットダウン

引数なし




