LED点滅プロジェクト

																						2011/Apr/3

** 概要

このプロジェクトは、LPCXpresso IDE上で、TOPPERS/ASPアプリケーションをマネージド・プロジェクトとして扱い、
cmsisを使ってI2Cペリフェラルを使用するデモ・プログラムである。


** 使い方
このスケルトン・プロジェクトはLPCXpresso IDEからエクスポートしたzipファイルとして配布している。次の手順で
ビルドできる(Linux環境)。
  1. zipファイルのままLPCXpresso IDEからインポートする。
  2. 同時にインポートしたcmsisプロジェクトをビルドする。
  3. 同時にインポートしたsubsystemプロジェクトをビルドする
  3. LPCXpresso IDEから当プロジェクトをビルドする。
  4. ステップ3で失敗したら、コマンドラインから、 config_project スクリプトを動かす（それも失敗したら後の節参照）
  
** configure_projectに失敗する場合。
あらかじめ以下のコマンドを実行して、TOPPERS/ASPのコンフィギュレータやキャラクタ端末を動かすための準備をしておく。

sudo apt-get install doxygen g++ libboost-all-dev lv ckermit
echo 'set line /dev/ttyUSB0' > ~/.kermrc
echo 'set speed 57600' >> ~/.kermrc
echo 'set parity none' >> ~/.kermrc
echo 'set flow-control none' >> ~/.kermrc
echo 'set carrier-watch off' >> ~/.kermrc

** その他の課題
まだ詰めの甘いところが残っているはずである。不具合やおかしな点は、TOPPERS/ASP for LPCプロジェクトの掲示板で
お知らせいただきたい。

以上
