2passエンコードの例
　　最初に2pass用のオプションファイルを1pass目、2pass目と2組（ｘアスペクト比2種）用意する
　　1pass目ファイル名　  [PC][4：3].xml　  [PC][16：9].xml　とし
　　2pass目ファイル名　p2[PC][4：3].xml　p2[PC][16：9].xml　として（p2は変更可能）
　auto.batの場合次のように2行指定する
　　%CMD% sm9999
　　%CMD% sm9999 0 p2 @NDL　　　　　日時(0)は省略不可、p2はオプションファイルの接頭辞
　ConvListの場合：下の入力欄に入力またはペーストを2回行う（2pass目は手入力が必要）
　　sm9999
　　sm9999 0 p2 @NDL

以下はPSP用オプション(ffmpeg 21400用)を作成したユーザーさんの説明です。
【ニコニコ】コメント付動画作成ツール さきゅばす
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/software/1310301611/533

533 名前：501[sage] 投稿日：2011/11/17(木) 19:04:24.44 ID:MhRlr39R0
2passに関してのチューニングは事前に行うのは無理があると知りました

コメントの数も動画毎でまちまちである事、また1pass目の平均レートと同じ値をそのまま設定しても
1pass目と同じ平均レートでは仕上がらない事等今回は勉強になる事が多かったと思います

一応ファイルの名前を改めました、今度こそ問題無くSaccubusConvListで使えますが
ttp://www1.axfc.net/uploader/Sc/so/293064

-bの値に1pass目の平均レート+6k程度を指定すると一番近い値で処理してくれるみたいです
平均レートが、+1～数k上回るように仕上がれば画質的には2passをやった甲斐があるのでは無いかと
上のファイルではデフォルトでは-b 760kが指定されていますが随時変更しながらの作業になると思います

一応1pass目を.flvで出力させれば2pass目のレートが大きく外れた時の保険になるかもしれません
